KYORİTSU MODEL 2300R AC/DC PENSAMPERMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Bu cihaz True RMS olmalı 
2. Bu cihaz AC/DC kademelerinde  0 ‘dan 100.0A kadar ölçüm yapabilmeli 
3. cihazın boyutları 161.3(L) X 40.2(W) X 30.3(D) üstünde olmamalı
4. İletkenin boyu maksimum Ø10mm olmalı
5. Güvenlik standartları IEC 61010-1 CAT.III 300V, Kirlenme Derecesi 2 olmalı 
6. Piller dahil ağırlığı 110g geçmemeli 
7. Güç kaynağı olarak R03 (AAA) X 2 kullanılmalı 
8. Kutu içeriği Kullanma Kılavuzu , R03 (AAA) X 2, Taşıma Çantası içermeli 
9. Otomatik kapanma özelliği bulunmalı 
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