Duvar Tarama Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz duvar taraması sırasında metal, tahta, canlı hattı görmesi gerekmektedir.
2. Trafik ışığı göstergelere sahip olmalı ve bizi uyarmalıdır.
3. Yüksek Kontrastlı, arka aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.
4. Otomatik kalibrasyon özelliği bulunmalı
5. Otomatik kapanma özelliği bulunmalı
6. Ağırlığı 160g olmalıdır.
7. Tarama derinlikleri 80 mm demirli metaller, 60 mm demir içermeyen metaller
22 mm tahta, 50 mm canlı kablolar
8. Sesli uyarısı olmalıdır.