Kalınlık Ölçüm Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Ölçüm cihazı farklı metaryeller üzerinde çalışabilmeli : Farklı materyaller (metal / cam / plastik / seramik ve diğer malzemeler)
2. Ayarlanabilir ultrasonik hız özelliği olmalıdır.
3. Hız ölçüm fonksiyonu olmalı.
4. Cihaz içerisinde kalınlık birimi inch veya mm olarak ayarlanabilmeli .
5. Düşük pil uyarı göstergesi bulunmalı.
6. Otomatik kapanma özelliği bulunmalı.
7. CE güvenlik normlarına uygun olmalı.
8. Ultrasonik frekans 5MHz olmalı.
9. Ölçüm aralığı: 1.2mm ~ 225mm (çelik)
10. Boru ölçümü: minimum çap. 20 \* 3mm (çelik)
11. Cihazın ölçüm hız aralığı: 1000 ~ 9999 metre / saniye olmalı
12. Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ° C
13. Çalışma nemi: %10 – %90 RH
14. Cihaz 3 x 1.5V AAA pil ile çalışmalı
15. Koruyucu taşıma çantası olmalı
16. Bilek Kayışı olmalı